Распоряжение Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы от 25 октября 2017 г. N 01-01-14-226/17 "Об утверждении Регламента выполнения работ по комплексному содержанию дворовых территорий в городе Москве"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы":
1. Утвердить Регламент выполнения работ по комплексному содержанию дворовых территорий в городе Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 28 декабря 2016 г. N 05-01-06-331/6 "Об утверждении регламентов выполнения работ по уборке дворовых территорий в городе Москве в зимний и летний периоды".
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента И.Г. Полевого.

Руководитель	Г.Г. Гасангаджиев	

Приложение
к распоряжению Департамента
топливно-энергетического
хозяйства города Москвы
от 25 октября 2017 г. N 01-01-14-226/17

Регламент
выполнения работ по комплексному содержанию дворовых территорий в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. N 1018 "Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве".
1.2. Настоящий Регламент определяет порядок организации работ по поддержанию в надлежащем санитарном и техническом состоянии дворовых территорий в городе Москве в зимний период на основании требований, определенных в нормативно-правовых и распорядительных документах.
1.3. Термины и определения.
Дворовая территория (ДТ) - прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам территория города Москвы, находящаяся в преимущественном пользовании проживающих в них лиц и включающая, в том числе, территорию, на которой расположены зеленые насаждения, подъезды и подходы к указанным многоквартирным домам. Дворовая территория может включать досуговую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-бытовую зоны, в том числе парковочные места и контейнерные площадки.
Зимнее содержание ДТ - выполняемый в течение зимнего периода на всем протяжении ДТ комплекс работ по санитарному и техническому содержанию элементов ДТ, а также по мониторингу и техническому учету ДТ.
Летнее содержание ДТ - выполняемый в течение летнего периода на всем протяжении ДТ комплекс работ по санитарному и техническому содержанию элементов ДТ, а также по мониторингу и техническому учету ДТ.
Зимний период - в городе Москве календарный период времени с 1 ноября по 15 апреля.
Летний период - в городе Москве календарный период времени с 16 апреля по 31 октября.
Заказчик/учредитель - государственное учреждение, осуществляющее функции заказчика на выполнение работ по содержанию ДТ, или префектура соответствующего административного округа города Москвы, или Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в отношении государственных бюджетных учреждений, выполняющих работы по содержанию ДТ, учредителями которых они являются.
Эксплуатационные организации - государственные бюджетные учреждения, выполняющие работы по содержанию ДТ в соответствии с государственным заданием на выполнение данного вида работ, или юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, выполняющие работы по содержанию ДТ на основании заключенного с заказчиком контракта (договора).
Оперативный городской штаб - городской штаб по координации действий городских организаций и префектур административных округов города Москвы по организации работ зимней уборки территорий города под руководством заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
АСУ ОДС - автоматизированная система управления "Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы", являющаяся государственной информационной системой города Москвы, содержащей информацию об объектах дорожного хозяйства, включая все конструктивно выделенные элементы и инженерные сети, дворовых территориях, подъемных устройствах для инвалидов, контейнерных площадках для мусора и отходов, объектах озеленения и иных территориях и объектах, и обеспечивающей автоматизацию процессов планирования, отчетности, учета, мониторинга, анализа содержания объектов АСУ ОДС.
Механизированная уборка - уборка территорий с применением специализированной уборочной техники, оснащенной средствами навигации, функционирующими с использованием технологий системы ГЛОНАСС, позволяющими осуществлять передачу телеметрических данных о местонахождении техники в АСУ ОДС.
Ручная уборка - уборка территорий ручным способом.
Комбинированные (противогололедные) материалы - твердые (сыпучие) средства, имеющие в своем составе как химические противогололедные реагенты, так и фрикционные материалы (далее - ПГМ).

2. Общие требования к содержанию дворовых территорий

2.1. Работы по содержанию дворовых территорий (далее по тексту - ДТ) осуществляются эксплуатационными организациями круглогодично, ежедневно в круглосуточном режиме.
2.2. Для механизированной уборки применяются коммунальные и специальные машины, внесенные в реестр транспортных средств, содержащийся в АСУ ОДС.
Транспортные средства, используемые при проведении мероприятий по содержанию ДТ, должны быть оснащены средствами навигации, функционирующими с использованием технологий системы ГЛОНАСС, позволяющими осуществлять передачу телеметрических данных о местонахождении техники в АСУ ОДС, в соответствии с требованиями, разработанными Департаментом информационных города Москвы.
2.3. Для уборки плиточных тротуарных покрытий (гранитная и бетонная плитка) должна применяться малотоннажная техника максимальной массой до 3,5 тонны, исключающая повреждение дорожных покрытий данного типа.
2.4. В отдельных случаях при наступлении особых погодных условий для проведения мероприятий по содержанию ДТ по согласованию с организациями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, могут быть привлечены транспортные средства таких организаций.
Решение о необходимости привлечения транспортных средств указанных организаций для проведения мероприятий по содержанию ДТ принимается оперативным городским штабом, оформляется факсограммой, утверждаемой заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, либо лицом, исполняющим его обязанности, с указанием количества транспортных средств, подлежащих привлечению, их правообладателей, составе выполняемых технологических операций и их периодичности. Указанные данные в обязательном порядке подлежат внесению в АСУ ОДС.
Информация о привлекаемой технике должна вноситься в АСУ ОДС в срок не позднее 1 календарного дня до начала проведения работ. Техника, привлекаемая для проведения работ, должна быть оснащена устройствами ГЛОНАСС, информация об устройствах ГЛОНАСС должна быть внесена в АСУ ОДС.
2.5. В отдельных случаях транспортные средства эксплуатационных организаций могут быть привлечены для ликвидации последствий техногенных аварий, метеорологических явлений, для обеспечения противопаводковых мероприятий, противопожарных мероприятий, общегородских и иных мероприятий, для транспортировки противогололедных материалов, эксплуатации тягачей на работах по обеспечению бесперебойного движения на МКАД и в ТиНАО в сложных погодных условиях.
Решение о привлечении транспортных средств указанных дорожных организаций принимается оперативным городским штабом, утверждается заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, либо лицом, исполняющим его обязанности, с указанием количества транспортных средств, подлежащих привлечению, их правообладателей. Указанные данные в обязательном порядке подлежат внесению в АСУ ОДС.
2.6. В отдельных случаях транспортные средства эксплуатационных организаций могут быть привлечены для эвакуации автотранспорта, перевозки асфальта, нерудных материалов, фрезмассы, для вывоза смета и мусора со смето-перегрузочной площадки, для перевозки грузов для обеспечения собственной производственно-хозяйственной деятельности, для перевозки людей для обеспечения выполнения дорожно-ремонтных работ, для обеспечения безопасности при проведении работ.
Решение о привлечении транспортных средств указанных дорожных организаций принимается ответственным лицом в дорожной организации, с указанием количества транспортных средств, подлежащих привлечению, с обязательным занесением назначенного задания в АСУ ОДС.
2.7. Все машины для выполнения технологических операций, находящиеся у эксплуатационной организации на круглосуточном дежурстве, должны быть закреплены для работы на определенных дворовых территориях. Для них должны быть составлены маршрутные графики работы. Копия маршрутного графика должна выдаваться водителю вместе с путевым листом.
2.8. Перечень работ в зимний и летний периоды и условия их выполнения приведены в приложении (не приводится).
2.9. Основная задача зимнего содержания ДТ заключается в предупреждении и удалении снеговых образований, рыхлого снега, уплотненного снега или наката, стекловидного льда (гололеда, наледи), а также поддержании в исправном состоянии дорожных покрытий и элементов обустройства ДТ.
2.10. Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети.
2.11. В осеннее время помимо обычных уборочных работ производятся подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складывать снег.
2.12. Работы по очистке контейнерных площадок производятся независимо от времени года.
2.13. Работы по очистке от мусора и промывке урн, протирке несветовых указателей улиц и номеров домов производятся независимо от сезона.
2.14. Дворовые территории должны быть убраны до 9 часов утра.
В ночные часы с 23 до 7 часов утра в соответствии с Законом города Москвы о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве работы по механизированной уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов не производятся.
В отдельных случаях в целях ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведения неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, в ночное время могут проводиться работы механизированным способом.
Решение о необходимости проведения в ночное время работ механизированным способом принимается оперативным городским штабом, оформляется факсограммой, утверждаемой заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, либо лицом, исполняющим его обязанности, с внесением данных, содержащихся в факсограмме, в АСУ ОДС.
2.15. Допустимая скорость машин при проведении работ по механизированной уборке дворовых территорий должна быть не более 10 км/ч.
2.16. Для обеспечения соблюдения требований нормативных документов по содержанию дворовых территорий в зимний период запрещается временное размещение или стоянка автотранспортных средств на проезжей части дворовых территорий, препятствующих механизированной уборке.
Уборку дворовых территорий и внутриквартальных проездов следует осуществлять таким образом, чтобы избежать образования запыленности воздуха.
2.17. Складирование собранного мусора, смета и иных загрязнений разрешается производить только в специально отведенных местах (контейнерные площадки, мусорные контейнеры).
2.18. В случае если отсутствуют контейнерные площадки или доступ к мусорным контейнерам затруднен, мусор, смет и другие загрязнения собираются в мешки и вывозятся не позднее суток с момента заполнения.
2.19. При наличии ливневой канализации с целью исключения возникновения застоев дождевой воды необходимо осуществлять регулярную очистку сточных канав, крышек люков и амбразурных патрубков дождеприемных колодцев от смета, листьев и других загрязнений.
2.20. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки (полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов, площадки компостирования, перерабатывающие и мусоросжигательные заводы (предприятия по термическому обезвреживанию отходов).
2.21. При проведении работ по уборке дворовых территорий запрещается:
- сброс смета, мусора, травы, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, на проезжую часть и тротуары при кошении и уборке газонов;
- размещение смета и отходов в непредназначенных для этого местах;
- выбивание струей воды смета на цоколи зданий при мойке тротуаров;
- сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников;
- сжигание мусора, листвы, иных отходов на дворовых территориях и во внутриквартальных проездах.
2.22. Выбор способа уборки дворовых территорий.
2.22.1. Дворовые территории (в том числе проезды и тротуары) убираются ручным или механизированным способом.
Выбор способа уборки осуществляется на основе сведений электронного паспорта "Планировочное решение и благоустройство территории" и/или паспорта учетного участка, формируемого в АСУ ОДС.
Включение сведений в электронный паспорт благоустройства по способу уборки (механизированная, ручная) производится балансодержателем соответствующих территорий в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 9 ноября 1999 года N 1018 "Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве" и настоящего регламента.
2.22.2. Приоритетным способом уборки является механизированный способ. Уборка дворовых территорий должна производиться механизированным способом на всех территориях, везде, где возможно применение уборочных машин.
В случае невозможности проведения механизированной уборки дворовых территорий их уборка осуществляется ручным способом.
2.22.3. Территории, предназначенные для парковки автомобильного транспорта, убираются вручную.
2.23. Условия применения механизированного способа уборки дорожно-тропиночной сети дворовых территорий.
2.23.1. В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуар должны быть устроены пандусы или местные понижения бортового камня.
2.23.2. Ширина убираемых объектов дворовых территорий должна быть не менее 3 м.
2.23.3. Минимальная протяженность убираемых объектов дворовых территорий должна быть не менее 3 погонных метров.
2.23.4. Обстоятельства, исключающие применение механизированного способа уборки территорий:
- протяженность убираемых объектов ниже минимально установленной;
- ширина убираемых объектов ниже минимально установленной;
- запаркованность.
2.23.5. При наличии обстоятельств, исключающих применение механизированного способа уборки территорий, уборка таких территорий осуществляется ручным способом.

3. Требования к проведению технологических операций в рамках комплексного содержания дворовых территорий в городе Москве в зимний период

3.1. Общие требования.
3.1.1. Дворовые территории должны быть убраны до 9 часов утра.
3.1.2. В ночные часы с 23 до 7 часов утра в соответствии с Законом города Москвы о соблюдении покоя граждан и тишины работы по механизированной уборке дворовых территорий не производятся. Исключение составляют работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в целях ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций.
Решение о необходимости проведения работ механизированным способом в ночное время принимается оперативным городским штабом, оформляется факсограммой, утверждаемой заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, либо лицом, исполняющим его обязанности, с внесением данных, содержащихся в факсограмме в АСУ ОДС.
3.1.3. Механизированная уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно, ручная уборка производится круглосуточно.
3.1.4. Уборку тротуаров дворовых территорий следует выполнять в направлении от зданий к проезжей части до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы снегоуборочных машин.
3.1.5. Снег при ручной уборке тротуаров с усовершенствованным покрытием на дворовых территориях должен убираться полностью под скребок. На участках дворовых территорий с усовершенствованным покрытием (резиновые, песчаные, щебеночные, булыжные), на которых имеется установившееся движение пешеходов и необходимость в проезде транспорта, свежевыпавший снег следует убирать до ровного уплотненного основания, по которому беспрепятственно могли бы проходить пешеходы и машины.
3.1.6. При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается плужно-щеточным снегоочистителем с работающей щеткой, при большей высоте снега - плужно-щеточным снегоочистителем с опущенным плугом и работающей щеткой. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, затем должен быть перемещен к местам складирования с последующим вывозом. Сдвинутый с проездов снег следует укладывать в валы или кучи, расположенные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль проезда при помощи роторных снегоочистителей и вывозить автотранспортом. Погрузка снега на автотранспорт производится с помощью снегопогрузчиков или вручную. Для обеспечения эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,0 м.
Механизированное подметание и сгребание снега производится машинами типа "BUCHER CityCat 1000", "BUCHER CityCat 2020 XL" (или аналогичными) и тракторами, оборудованными плугом и щеткой.
3.1.7. Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную в зависимости от типа уборки территории. Перемещение и/или вывоз скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную.
3.1.8. При уборке дворовых территорий производится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов мест.
3.1.9. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются лицами, производящими работы по очистке кровель, на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза и утилизации организацией, осуществляющей работы по содержанию дворовых территорий. В случае если очистка кровель (сброс снега на проезжую часть) проведена после прометания дворовой территории, необходимо провести цикл выборочного прометания в месте сброса снега с последующим его перемещением в места для складирования и/или вывозом.
3.1.10. Предельная высота снега, выпавшего на газоны, составляет 80 см. Выпавший снег, превышающий предельную высоту, подлежит вывозу и утилизации.
3.1.11. Запрещается укладка снега и скола снежно-ледяных образований на детских игровых и спортивных площадках, трассах тепловых сетей, дождевых колодцах, площадках для выгула собак, переваливание снега к стенам зданий.
3.1.12. Допустимая скорость машин при проведении работ по механизированной уборке дворовых территорий составляет не более 10 км/ч.
3.1.13. Для обеспечения соблюдения требований нормативных документов по содержанию дворовых территорий в зимний период запрещается временное размещение или стоянка автотранспортных средств на проезжей части дворовых территорий, препятствующих механизированной уборке.
3.2. Уборка тротуаров, пешеходных дорожек, площадок с усовершенствованным покрытием.
3.2.1. Работы по снегоочистке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок с усовершенствованным покрытием производятся с целью обеспечения беспрепятственного перемещения пешеходов. Покрытия этих территорий должны быть полностью очищены от снега в соответствии с разработанными схемами уборки.
3.2.2. Очистку тротуаров, пешеходных дорожек и площадок с усовершенствованным покрытием начинают после накопления на покрытии слоя снега высотой до 2 см (в свежевыпавшем состоянии).
3.2.3. Необходимое время для снегоочистки тротуаров, обслуживаемых одной комплексной бригадой, при интенсивном снегопаде не должно превышать 4 часов.
3.2.4. После окончания снегопада производится зачистка тротуаров от остатков снега. Удаляются уплотненные очаги снега. Данная операция выполняется механизированным либо ручным способом.
3.3. Уборка участков дворовых территорий с неусовершенствованным покрытием.
3.3.1. Снегоочистка участков дворовых территорий с неусовершенствованным покрытием в основном ведется ручным способом с применением мотоблока, оснащенного роторным оборудованием.
3.3.2. Снегоочистка участков дворовых территорий с неусовершенствованным покрытием должна начинаться после окончания снегопада. При перекидке снега должны соблюдаться меры предосторожности по сохранению зеленых насаждений.
3.4. Уборка проездов на дворовых территориях.
3.4.1. Снегоочистка проездов, как правило, выполняется механизированным способом.
3.4.2. После завершения снегопада производится окончательная снегоочистка проезжей части плужно-щеточным снегоочистителем. Одновременно с зачисткой дорожного покрытия снегоочистителем производится формирование снежного вала. В результате выполнения указанной операции ширина сформированного вала не должна превышать 1 метра.
3.4.3. На отдельных участках проезжей части могут образоваться очаги уплотненного снега и снежный накат. Удаление уплотнений должно производиться в течение 3 часов после обработки комбинированными ПГМ или сразу же после снегоочистки дороги путем повторных механических воздействий жесткими ножами плужных снегоочистителей на уплотненный участок. Остатки уплотненного снега удаляют с помощью лопат-скребков ручным способом. Время на устранение очагов уплотнений не должно превышать 5 часов после окончания снегопада.
3.4.4. В целях предотвращения возникновения снежно-ледяного наката или льда уборка уплотненного снега должна производиться регулярно в кратчайшее время.
3.5. Вывоз снега.
3.5.1. Операция удаления снега с дворовых территорий завершает цикл уборочных работ. Удаление снега после снегоочистки должно осуществляться путем его вывоза и утилизации при технической возможности для заезда специализированной техники.
3.5.2. Снег из вала с помощью погрузочного оборудования и автосамосвалов вывозится на стационарный или мобильный снегоплавильный пункт, а также может быть перемещен на площадку промежуточного размещения снега. Места промежуточного размещения устанавливаются управой района по согласованию с префектурой административного округа.
3.6. Обработка противогололедными материалами.
3.6.1. В качестве противогололедных материалов на участках дворовых территорий с асфальтобетонным покрытием применяются комбинированные ПГМ. В отдельных случаях при наступлении особых погодных условий могут быть использованы иные противогололедные материалы.
Решение о необходимости использования иных противогололедных материалов принимается оперативным городским штабом, оформляется факсограммой, утверждаемой заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, либо лицом, исполняющим его обязанности, с внесением данных, содержащихся в факсограмме, в АСУ ОДС.
3.6.2. Применение ПГМ на дворовых территориях осуществляется по всей площади участков с асфальтобетонным покрытием.
3.6.3. В первую очередь распределение комбинированных ПГМ осуществляется на площади дорожного покрытия, используемой для движения транспортных средств и пешеходов. В связи с этим лотковая полоса внутриквартальных проездов, предназначенная для размещения вала снега, комбинированным ПГМ может не обрабатываться.
3.6.4. С целью уменьшения засоренности грунтов на объектах озеленения ширина полосы распределения комбинированных ПГМ не должна превышать полосу движения транспортного средства или ширину тротуара.
3.6.5. Для распределения комбинированного ПГМ на проездах и тротуарах должны применяться машины, механизмы и приспособления с гравитационным типом питателя, обеспечивающего свободное падение материала по заданной ширине с регулируемой плотностью посыпки, а также тележки-дозаторы для возможности распределения комбинированных ПГМ ручным способом.
Обработка комбинированными противогололедными материалами производится машинами типа "Holder S 990", "Wille 455В" (или аналогичными) и тракторами, оборудованными распределителями реагентов.
При отсутствии указанной машины возможно использование мотоблока типа МКА-7,5 с распределительным оборудованием. При этом следует учитывать возможность разлета крупных фракций ПГМ, в т.ч. на стоящие рядом с тротуарами автомашины.
3.6.6. Потребность в ПГМ для дворовых территорий определяется на основе сведений о площадях дворовых территорий по данным префектур административных округов города Москвы в соответствии с нормами распределения комбинированного ПГМ.

Вид реагента	Ед. изм.	Расход реагента при температурах воздуха, °С	
		от 0 до -6	ниже -6	
Твердый комбинированный ПГМ	г/кв. м	80-100	100-120	

Примечание. При необходимости плотность распределения определяется в соответствии с распоряжением оперативного городского штаба (при этом плотность распределения не должна превышать 200 г/кв. м).
3.6.7. Планирование потребности в комбинированных ПГМ осуществляется ежегодно исходя из данных: средняя норма распределения - 100 г/кв. м.
3.7. Ручная уборка дворовых территорий.
3.7.1. Состав операций, выполняемых вручную, и периодичность их выполнения определены в таблице.

Технологическая операция	Участки с усовершенствованным покрытием	
Выборочное подметание	Постоянно в течение дня	
Сбор случайного мусора	Постоянно в течение дня	
Уборка мест сбора отходов	Не менее 2 раз в сутки	
Очистка урн	Не менее 2 раз в сутки	
Сгребание	1 раз в сутки при высоте свежевыпавшего снега более 2 см	

3.8. Работы по техническому содержанию.
В зимний период могут выполняться при необходимости работы по мелкому ремонту асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров, подъездных групп, пешеходных дорожек, бортового камня, тротуарных ограждений, искусственных дорожных неровностей.

4. Требования к проведению технологических операций в рамках комплексного содержания дворовых территорий в городе Москве в летний период

4.1. Ежедневно.
4.1.1 Патрульная мойка участков с усовершенствованным покрытием дворовых территорий осуществляется механизированным или ручным способом (в зависимости от типа уборки участка) в дневное время в целях устранения загрязнений, возникающих на проезжей части и тротуарах.
Механизированная мойка производится машинами типа "Wille 455В", "Holder S 990" (или аналогичными) и тракторами, оборудованными поливо-моечным оборудованием.
4.1.2. Мойке подвергаются дворовые территории (проезды и тротуары) на всю ширину. После мойки осуществляется уборка лотков у бордюра от мусора.
4.1.3. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.
4.1.4. Механизированное подметание с увлажнением участков с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием дворовых территорий производится в дневное время в период с 7 часов до 23 часов.
Механизированное подметание с увлажнением производится машинами типа "BUCHER CityCat 1000", "BUCHER CityCat 2020 XL" (или аналогичными).
4.1.5. В течение рабочей смены выполняется не менее чем 2-кратный контрольный объезд обслуживаемой территории.
4.2. Содержание в периоды особых условий.
4.2.1. В летний период осуществляется 8-кратная мойка участков с усовершенствованным покрытием с использованием концентрированного моющего средства по следующему графику:
- 1-я мойка - предпоследняя суббота апреля;
- 2-я мойка - 4 мая;
- 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я мойки - каждая последняя суббота месяца в мае, июне, июле, августе, сентябре;
- 8-я мойка проводится во вторую субботу октября.
В случае неблагоприятных метеорологических условий данные работы осуществляются после наступления соответствующих условий.
4.2.2. По завершении мойки с применением концентрированного моющего средства проезжая часть и тротуары в обязательном порядке должна быть промыта чистой водой.
4.2.3. В период листопада (с 15 сентября по 31 октября) должно проводиться сплошное подметание с увлажнением усовершенствованного асфальтобетонного покрытия.
4.3. Ручная уборка.
4.3.1. Подметание тротуаров дворовых территорий следует производить в направлении от зданий ежедневно.
4.3.2. Мойку тротуаров следует производить в направлении от зданий к проезжей части до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливомоечных машин.
4.3.3. Состав и периодичность основных видов работ:

Виды уборочных работ	Территории с усовершенствованным покрытием	
Сбор случайного мусора	Постоянно в течение дня	
Сбор случайного мусора с газонов	1 раз в 2 суток (в период с 10.00 до 18.00)	
Уборка мест сбора отходов	Не менее 2 раз в сутки	
Очистка урн	Не менее 2 раз в сутки	
Промывка урн	1 раз в 7 дней (в период с 10.00 до 18.00)	
Выборочное подметание	Постоянно в течение дня	
Протирка указателей	1 раз в месяц	
Межсезонная уборка газонов с сильной засоренностью	2 раза в сезон (весной и осенью)	
Поливка газонов, зеленых насаждений	В ранние утренние и поздние вечерние часы	
Выкашивание газонов	При достижении высоты травы более 10 см	

4.4. Техническое содержание.
4.4.1. Текущий ремонт асфальтобетонных и плиточных покрытий, бортового камня дворовых территорий предусматривает ремонт покрытий и замену бортового камня, поврежденных в процессе эксплуатации.
4.4.2. Ручные работы, осуществляемые при проведении ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий, выполняются путем разломки поврежденного участка отбойным молотком в рамках разметки, очистки разлома от скола и пыли, подготовки его к заливке битумом и самой заливки, укладки и разравнивания асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм и уплотнения покрытия.
4.4.3. Ручные работы по текущему ремонту покрытий из плитки заключаются в разборке поврежденной плитки, планировании и разравнивании основания, заделке пустот, уплотнения основания и укладке плитки с выравниванием швов и посыпкой песком. Уплотнение основания производится средствами малой механизации (виброплита, ручной каток).
4.4.4. Работы по текущему ремонту бортового камня предусматривают замену бортового камня и заделку швов.
4.4.5. Текущий ремонт (аварийный) асфальтобетонных покрытий площадью до 25 кв. м производится вручную с использованием средств малой механизации (отбойный молоток, ручной каток). Текущий ремонт (картами свыше 25 кв. м. производится с применением специализированных машин и механизмов.
4.4.6. Работы по замене бортового камня и ремонту покрытия из плитки производятся вручную.
4.4.7. Ремонт искусственных дорожных неровностей выполняется в течение 5 суток с момента обнаружения повреждения или получения предписания.
4.4.8. Мелкий ремонт ограждений (дорожных, пешеходных) осуществляется в течение 5 суток с момента обнаружения или получения предписания.
4.4.9. Ремонт асфальтобетонного покрытия должен быть выполнен в течение суток с момента обнаружения.

5. Охрана труда и техника безопасности

5.1. Проведение работ по транспортировке и погрузочно-разгрузочных работ с помощью машин и механизмов должно осуществляться в соответствии с существующими правилами эксплуатации и техники безопасности при использовании этих машин и механизмов.
5.2. При работе с противогололедными материалами необходимо пользоваться рукавицами.
5.3. В обязательном порядке на предприятиях необходимо разработать и ввести в действие инструкцию по технике безопасности при работе с ПГМ.
5.4. Работники, связанные с применением противогололедных материалов, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н.
5.5. К производству работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и имеющие право на производство соответствующего вида работ.
5.6. При производстве работ рабочие должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.
5.7. При производстве работ необходимо строго выполнять требования правил эксплуатации и техники безопасности, изложенные в должностных инструкциях.